{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno richiediamo se il sopralluogo è obbligatorio","Buongiorno, non è previsto l'obbligo del sopralluogo."]
[2,"Buongiorno vorrei porre il seguente quesito\r\nSiamo stati invitati a partecipare alla gara, avendo manifestato interesse tramite la piattaforma telematica,  come impresa singola, e in qualità di soggetto che può operare sulla piattaforma Telematica. \r\nDal disciplinare di gara è emerso che è necessaria la qualificazione per la categoria OS21( non veniva specificato nel prot_5606_del_04_11_2019_Avviso scuola media.pdf)\r\nE' possibile in questa fase partecipare in ATI, pur avendo manifestato interesse come impresa singola, richiamando quando scritto nell'art. 5 del disciplinare di gara( in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi [..])?","Buongiorno, è possibile partecipare in RTI anche se non dichiarato in sede di manifestazione di interesse (non essendo possibile prevederlo in assenza di specificazione dei requisiti richiesti), purchè l'impresa invitata partecipi in qualità di mandataria."]
[3,"Buonasera si richiede se è stata predisposta relazione geologica e se si può avere copia della stessa, onde permetterci di valutare la tipologia di pali da realizzare in quanto il suolo prevederebbe  stratigrafia limosa e sabbiosa e con pericolo di percolazioni per la vicinanza a corso d'acqua.\r\ngrazie","Buongiorno,\r\nla relazione geologica è stata predisposta ed è il documento A.5.1 che si trova nella cartella compressa A.5 che costituisce l'allegato 11."]
[4,"Buongiorno\r\nsi segnale che sul portale ANAC il CIG risulta ancora non definito. Grazie","Problema risolto, adesso è possibile acquisire il PassOE."]
[5,"partecipando in RTI notiamo che nei modelli E ed F ci sono solo i campi per inserire i dati di una ditta.  Vanno inseriti solo i dati della mandataria? e il documento va firmato digitalmente da tutti i componenti del ragruppamento? oppure dobbiamo modificare il documento da Voi fornito inserendo tutti i dati anagrafici dei membri del ragruppamento.","Buongiorno, le indicazioni per la sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono riportate nel disciplinare di gara (art. 22 e 23). Nel caso specifico, per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, le offerte tecniche ed economiche devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento. Naturalmente le sottoscrizioni devono coincidere con le informazioni anagrafiche dei legali rappresentanti e delle imprese riportati nella domanda di partecipazione (allegato A) e negli altri documenti (ad es. DGUE).\r\nPer quanto attiene il modulo messo a disposizione, lo stesso deve essere compilato con le informazioni relative alla mandataria (che deve necessariamente coincidere con l'impresa invitata), altre informazioni sarebbero ridondanti con quelle già riportate nella domanda di partecipazione e negli altri documenti. E' facoltà del candidato utilizzare modulistica diversa o modificarla purché riporti le informazioni essenziali all'esame dell'offerta (come previste dal disciplinare e dalla normativa di settore)."]
[6,"Siamo in possesso della categoria OG1 IVbis e partecipiamo in RTI con una ditta in possesso della categoria OS21. La categia OS6 possiamo dichiarare che sarà interamente subappaltata oppure dobbiamo fare RTI anche per questa categoria?","Buongiorno, le categorie a qualificazione non obbligatoria (nel caso di specie la categoria OS6) possono essere eseguite direttamente dall’offerente anche se privo della relativa qualificazione, oppure possono essere subappaltate anche integralmente (entro il limite per il subappalto); in alternativa possono essere scorporate per essere assunte da impresa mandante."]
[7,"bUONGIORNO SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI DI TIPO PROGETTUALE.:\r\n\r\nSERRAMENTI ESTERNI\r\n\r\n-\tNon è chiaro il tipo di serramento richiesto se in alluminio esterni ed interni a taglio termico oppure alluminio esterno e PVC interno.\r\n-\tTipo di vetro antisfondamento (spessore minimo 55.4) o antinfortunio; indicare la classe richiesta 1B1, 2B2, ecc..\r\n-\tElevata resistenza antiurtizzati; che tipo di prova si richiede?\r\n-\tN.2 guarnizioni di battuta; se sono serramenti in alluminio a taglio termico si parla di giunto aperto e non doppia battuta\r\n\r\n\r\nFRANGISOLE\r\n-\tSono frangisole in alluminio con struttura esterna oppure veneziane con lamelle interne al vetrocamera??\r\n\r\n\r\nFACCIATA CONTINUA\r\n\r\n-\tPer il calcolo statico servono le misure della facciata con tutti gli interassi del reticolo\r\n-\tResistenza urti delle pallonate; che tipo di prova è richiesta?\r\n-\tVetri a taglio termico; terminologia non appropriata: doppio vetro camera e/o triplo vetro con doppia camera \r\n-\tVetro tipo antisfondamento (spessore minimo 55.4) o antinfortunio; indicare la classe richiesta 1B1, 2B2, ecc.. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","Di seguito i chiarimenti ai quesiti inviati:\r\nSERRAMENTI ESTERNI:\r\nIl serramento richiesto è in alluminio sia interno che esterno. I vetri antisfondamento interno/esterno dovranno essere conformi alla norma UNI EN 12600 con certificazione ottenuta da istituti accreditati con classe di resistenza 2B2.\r\nPer l’elevata resistenza antiurtizzato risulta un refuso.\r\nPer quanto concerne il sistema richiesto dovrà essere quello denominato “a giunto aperto” con profili a taglio termico nel rispetto delle disposizioni previste dalla norma UNI EN 573. Per i portoncini d’ingresso e uscita di sicurezza in cui vi è pericolo d’inciampo dovendo utilizzare una soglia inferiore ribassata verrà utilizzato il sistema di “doppia battuta”. Si ricorda che il serramento nel suo complesso dovrà essere certificato per un valore di trasmittanza termica non superiore a 1.2 W/mk.\r\n\r\nFRANGISOLE: Sono frangisole in alluminio con struttura esterna compresa nel telaio del serramento.\r\n\r\nFACCIATA CONTINUA: Viene caricata sul portale la quotatura interassi indicativi del reticolo. \r\nPer il vetro dovrà essere a taglio termico con vetri di tipo antisfondamento esterno/interno e dovranno essere conformi alla norma UNI EN 12600, certificazione da istituti accreditati con classe di resistenza 2B2 (con tale riferimento si intende ricompresi “gli urti da pallonate”), con vetro basso emissivo valore Ug non inferiore a 1 w/mqk fattore solare (g) tot non superiore a 0.32, strato di coating sulla faccia 3, fattore di trasmittanza luminosa (TL) non inferiore a 0.30. Lo spessore e la stratigrafia dovrà essere conforme affinchè il serramento nel suo complesso possa essere certificato per un valore di trasmittanza termica non superiore a 1.2 w/mqk.\r\n"]
[8,"Buongiorno, con la presente si richiede se i micropali di diametro 300 dovranno essere realizzati anche all'interno di fabbricato (come indicato nel computo metrico)? Se sì essendo che per poterli realizzare, si utilizzerà una perforatrice di grosse dimensioni (peso 13 tonnellate), occorre che il soffitto sia almeno ad un'altezza di 8 mt e che il pavimento regga il peso, si chiede conferma di resistenza e altezza.\r\n\r\nRingraziamo anticipatamente\r\nCordiali saluti\r\n\r\n","Qualora non fosse disponibile un mezzo in grado di realizzare micropali diametro 30 cm all’interno dell’edificio, con altezze ridotte sino a 2.7-3.0 m, sarà ritenuta ammissibile ed equivalente la realizzazione di micropali diametro 160 mm con armatura metallica tubolare diametro 114 mm spessore 8 mm con valvole ad esplosione passo 1 m, sempre con lunghezza totale di 12 m.\r\nLa nuova tipologia sarà ritenuta equivalente, anche in relazione alla tipologia di terreno presente in sito,  sia per quanto riguarda le prestazioni meccaniche richieste che per quanto riguarda il prezzo di applicazione del palo previsto ( costo di trivellazione più costo dell’armatura metallica) e pertanto non sarà riconosciuta alcuna variazione di costo totale di applicazione."]